**Vilken referensnivå skall användas när man läser av vattenståndet i VIVA?**

Svar: Det beror på vilken referensnivå man har i sjökortet. Det ser man i övre kanten av respektive papperssjökort. Se exempel nederst.

1. Om referensnivån i sjökortet är RH200 så använder man RH2000 vid avläsning av vattenstånd i Viva.
   1. Man behöver inte göra något mer
2. Om sjökortets referensnivå är MVY för något år används medelvattenytan.
   1. Gör sedan så här
      1. Titta på djupsiffran i sjökortet
         1. Kompensera djupsiffran för landhöjningen (framgår av papperssjökortet hur mycket).
      2. Använd vivans vattenstånd med referensnivå medelvattenytan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Exempel på hur det ser ut i marginalen på papperssjökort där referensnivån finns angiven:

1. Om man har MVY för ett visst år som referensnivå i sjökortet så kan man se det överst i papperssjökortet:



1. Om man har RH2000 som referensnivå i sjökortet så kan man se det överst i papperssjökortet:



Referensnivån RH2000 är samma sak som BSCD2000. Det är två namn för samma nivå

RH2000= Rikets höjdssystem 2000

BSCD2000= Baltic Sea Chart Datum 2000